	县  名
	6 月
	不合格指标

	
	监测点
	监测数
	合格数
	合格率
	

	康定市
	10
	10
	10
	100
	

	泸定
	3
	6
	6
	100
	

	丹巴
	3
	3
	3
	100
	

	九龙
	2
	2
	2
	100
	

	雅江
	1
	1
	1
	100
	

	道孚
	2
	2
	2
	100
	

	得荣
	5
	5
	5
	100
	

	稻城
	3
	3
	3
	100
	

	乡城
	3
	3
	3
	100
	

	理塘
	2
	2
	2
	100
	

	巴塘
	2
	2
	2
	100
	

	色达
	2
	2
	2
	100
	

	白玉
	2
	2
	2
	100
	

	炉霍
	2
	2
	2
	100
	

	新龙
	2
	2
	2
	100
	

	甘孜
	4
	4
	3
	75
	肉眼可见物

	德格
	3
	3
	0
	0
	菌落总数、总大肠菌群，大肠埃希氏菌

	石渠
	4
	4
	4
	100
	

	总计
	55
	58
	54
	93.1
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