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	一、施工期生态环境保护措施
1、生态预防保护措施
（1）对施工及管理人员普及生态保护知识，优化施工工艺和施工时序安排，尽量减少施工开挖和降低施工噪声，减少对河道水生生态和陆生生态的破坏。
（2）在施工动土中，对表土要加以剥离、单独存放，用于受损区域的回填覆盖，植树种草。
（3）避开暴雨，减少暴雨冲刷，减轻水土流失。
（4）建设方应对各项消减生态影响的措施提出详细施工方案和运行方案，并接受地方环保部门和水保部门的监督。
2、陆生生态保护措施
（1）为减免工程施工对工程区及影响区植被造成的不利影响，工程施工设计中应尽量减少施工占地面积和扰动面积。
（2）在工程施工区设置警示牌标明施工活动区，将施工活动限制在预先划定的区域内。严禁施工人员到非施工区域活动，禁止破坏施工征地范围以外的植被。
（3）加强施工管理，优选施工时间，降低施工机械噪声，避开野生动物活动的高峰时段。
（4）对施工废水、生活垃圾和固体废物进行集中、快速处理、无害化处理，防止生产和生活废水、废渣、垃圾污染环境，尽量降低对野生动物特别是两栖爬行类动物、水域鸟类的影响。
（5）在施工开始时，需对临时场地进行表土剥离，并妥善保存表土，施工结束后，采用原表土进行施工场地恢复，尽量为陆生动物营造一个较为稳定的栖息环境。填挖土方等作业在气候干燥且来往运输车辆较频繁时，加强对施工场地洒水以减少粉尘对植被生长的影响，运输易起尘的物料要加盖篷布控制速度，防止物料洒落和产生扬尘；卸载时应尽量减少落差，减少扬尘。
（6）施工期和植被恢复期间，采取措施，防止生态入侵，避免火灾等重大事故的发生，避免对野生动物栖息环境造成巨大影响。
3、水生生态保护措施
（1）避让措施
合理安排施工进度，尽量缩短涉水施工时间，避开雨季施工，以减小对水生态环境的影响。
加强管理，施工期间禁止向河道随意倾倒废渣、施工废水、垃圾及其他废弃物。
施工期间加强对施工人员宣传教育，禁止非法捕鱼。
（2）减缓措施
优化施工方案，设置围堰前，可采用声波驱散施工区及临近水域鱼群，将鱼类驱离施工区，降低对鱼类的影响。尽量控制和减少污染物排放，优化施工工艺，选择低噪声机械降低施工噪声；确保施工期地表水体的水质不受到油污、弃渣、生活垃圾的影响。
合理安排施工期，涉水施工期避开鱼类繁殖期，安排汛后过渡期、枯水期施工，减少对河流水体的扰动，有利于保护水生态环境。
对破坏的植被尽快恢复，防止水土流失，避免和减少泥沙和有害物质进入河流，影响水域环境。
（3）日常监管措施
树立环境保护意识，在工程施工和运行等各环节都应认真考虑和正确对待资源环境因素，坚持工程建设与资源保护措施“三同时”原则
加强监管，严格按环保要求施工，施工废水禁止排入水体，防止影响水生生物生境污染的事故发生。
（4）生态补偿措施
1）鱼类增殖放流
本项目施工期对鱼类生存环境会产生不利影响，特别是对鱼类的索饵、越冬和洄游等正常活动造成干扰，进而对工程河段鱼类资源造成不利影响。为此，评价建议采取人工增殖放流，以补充其种群数量和资源。
2）增殖放流对象
增殖放流的种类确定，需要坚持统筹兼顾和突出重点的原则。在已经确定的保护对象中，依据保护鱼类资源状况、生物学特性、生态环境变化趋势和技术可行性等多方面综合分析，远近结合，合理优化。在实际操作过程中，增殖放流种类确定大致上和保护对象的确定需要考虑的因素相似。高原鳅对生境要求较低，工程的修建对其影响较小，不作为放流对象考虑。根据工程影响河段鱼类资源分布情况分析，综合考虑分布鱼类珍稀程度、资源量及项目影响程度，并结合人工繁殖成功与否，确定放流种类为四川裂腹鱼和软刺裸裂尻鱼。
3）放流苗种规格及来源
水利工程建设后的增殖放流是保护性措施，属于对资源的一种补偿放流。一般来说，放流鱼类至少应该是各个器官基本发育完善的幼鱼，规格一般在3-5cm左右，主要浮游动物为食，此时对环境的适应能力还比较弱。但是当幼鱼食性已经转变成成鱼的食性的时候，规格一般要在6-8cm 左右，这样的苗种对环境的适应能力较强，在自然河流中存活率也较高，因此推荐这样规格的苗种放流。
根据《水生生物增殖放流管理规定》（农业部令第20号）和《鱼类增殖放流技术规范》（DB51/T 2332-2017）：用于增殖放流的人工繁殖的水生生物物种，应经省级水产主管部门批准的有资质的生产单位提供。其中，属于经济物种的，须持有《水产苗种生产许可证》的苗种生产单位；属于珍稀、濒危物种的，须持有《水生野生动物驯养繁殖许可证》的苗种生产单位。用于增殖放流的亲体、苗种等水生生物应属于本地种。苗种应属于本地种的原种或者子一代，确需放流其他苗种的，须通过省级以上渔业行政主管部门组织的专家论证。苗种质量应选择体质健壮、规格整齐、规格合格率≥90%，死亡率、伤残率、畸形率、体色异常率≤5%。禁止使用外来种、杂交种、转基因种以及其他不符合生态要求的水生生物物种进行增殖放流。用于增殖放流的水生生物须依法经检验检疫合格，确保健康无病害、无禁用药物残留。
4）放流数量及地点
原则上放流点位为工程影响河段，鱼类增殖放流须报县级渔业行政主管批准实施，业主向主管部门申请，主管部门视情况指定放流地点。
6）放流周期及时间
放流1次，工程完工后1年内完成。
7）监测
监测断面：根据本项目工程具体特性，监测断面为综合整治河段附近，调查位置可根据具体情况适当前移或后靠。
监测频次：本工程影响河段水生生物监测需在施工期监测1次，工程完工后自然恢复期监测1次，共监测2次。
监测内容：主要包括水环境（pH值、溶解氧、电导率、水温等指标）、水生生物（浮游生物和底栖动物等）、鱼类资源及鱼类重要栖息生境等。
（5）优化堤防型式
建议新建堤防选取衡重式堤型，结构相对轻巧，施工过程中对河流周边生态系统的干扰程度相对较低，同时其施工过程相对灵活，可以根据河流的具体地形和生态条件进行调整，减少对河流生态的破坏。
4、工程占地保护措施
（1）对永久性占地合理规划，严格控制占地面积。
（2）按设计标准规定，严格控制施工作业带面积，不得超过作业标准规定，对施工宽度控制在设计标准范围内，并尽量沿河堤纵向平行布设，以减少土壤扰动和地表植被破坏，减少裸地和土方暴露面积。
（3）现场施工作业机械应严格管理，划定活动范围，保持红线外植被不被破坏。
5、施工工区保护措施
（1）施工工区在工区周边开挖排水沟，地势低洼处设置沉淀池（10m3，共2个）收集废水，避免雨水直接冲刷带入泥沙入河；收集后的废水经沉淀池沉淀后回用于洒水降尘；
（2）施工结束后及时覆土回填恢复至原有地类。
6、临时表土堆场保护措施
（1）剥离表土分层剥离、分层堆放；剥离作业避开雨天、大风天，防止表土被冲刷或扬尘扩散；若遇突发降雨，立即停止作业并覆盖防护；
（2）表土场设置在堤防后侧，周边并设置连续的防护围挡；
（3）周边开挖排水沟，地势低洼处设置沉淀池雨水经沉淀池（10m3，共2个）沉淀后，回用于洒水降尘；
（4）物料堆放不超过4m；
（5）施工结束后及时恢复至原有地类。
7、水土流失防治措施
本工程水土流失防治责任范围应包括项目临时占地以及其他使用与管辖区域。本工程防治责任范围共计1.8659hm2。其中永久占地0.8406hm2，临时占地1.0253hm2，防治责任范围及分区见下表：
表5-1  防治责任范围及分区表  单位hm2
	项目名称
	项目
	防治责任范围面积(hm²)
	备注

	
	
	永久占地
	临时占地
	小计
	

	甘孜县呷拉乡亚龙村山洪沟治理项目（卓达曲）
	主体工程区
	0.8406
	0.0000
	0.8406
	堤防基础开挖、回填、堤身修筑

	
	临时堆料场区
	0.0000
	0.1273
	0.1273
	临时堆土

	
	施工便道区
	0.0000
	03267
	0.3267
	路基平整及清理

	
	施工生产区
	0.0000
	0.0900
	0.0900
	施工生产设施布设

	
	施工围堰区
	0.0000
	0.4813
	0.4813
	围堰填筑及拆除

	合计
	0.8406
	1.0253
	1.8659
	


（1）主体工程
1）临时苫盖：施工过程中为防止雨水对裸露或扰动地表造成冲刷，表面采用密目网苫盖防护，边缘石块压边。经统计，密目网苫盖约4000m2。
2）土地整治：主体工程区剥离表土0.10万m³，后期用于其他区的绿化覆土及迹地恢复。
3）植物措施：本项目主体工程区均已进行硬化处理，无需进行植被恢复与建设工程设计。
（2）临时堆料场
1）临时拦挡及苫盖：施工过程中为防止该区域堆放表土发生水土流失，表面采用土工布苫盖防护，临时堆土四周采用装土编织袋进行临时拦挡防护。编织袋挡墙采用梯形断面，高度0.5m，底宽0.6m。经统计，需编织袋拦挡长度200m，编织袋填筑96m3，挡墙拆除96m3，密目网苫盖约1200m2。
2）临时排水沟及沉淀池：临时堆土区周边布设临时排水沟进行防护，排水沟顺接天然沟道，采用梯形断面土质排水沟，底宽0.3m，深0.3m，边坡为1:0.5，每延米土方开挖量为0.135m3，共布设排水沟300m。临时排水沟出口布置临时沉淀池，拦截泥沙，沉淀池另一端接入自然沟渠内，共布置1座，临时沉淀池的规格为底长1.0m，宽1.0m，深1.0m，侧坡比1:0.75，池壁拍实。
3）表土回覆：施工结束后，本区剥离的表土0.02万m3，回覆表土面积0.04万m3，调用主体工程表土0.02万m3，覆土厚度0.20m。
4）土地整治：在临时堆料过后，采用土地整治措施，需整治面积0.1hm²。
5）植物措施：施工结束，对临时占地撒播草籽绿化恢复，草种选择垂穗披碱草、四川嵩草1:1混合，撒播密度为80kg/hm2，临时绿化面积0.1273hm2。
（3）施工便道
1）临时拦挡及苫盖：剥离表土临时就近堆放在临时堆料场内。在临时堆料场统一防护。
2）表土回覆：施工结束后，本区剥离的表土0.08万m3，回覆表土面积0.14万m3，调用主体工程表土0.06万m3，覆土厚度0.20m。
3）土地整治：单块区域回填及覆土后立即进行土地整治。整地对立地条件的改善体现在对土壤结构、养分和水分等方面的改善。本区域需整治面积0.4hm²。
4）植物措施：施工结束，主体设计对临时占地撒播草籽绿化恢复，草种选择垂穗披碱草、四川嵩草1:1混合，撒播密度为80kg/hm2，临时绿化面积0.3267hm2，其余进行耕地恢复，作物选择青稞，临时耕种面积0.0520hm2。
（4）施工工区
1）临时拦挡及苫盖：剥离表土临时就近堆放在临时堆土区内。在临时堆土区统一防护。
2）表土回覆：在施工生产前进行表土剥离，剥离量0.02m³，在土地整治过后进行表土回覆，回覆量0.04m³，覆土厚度0.20m。
3）土地整治：本区施工辅助结束后就地翻松进行土地整治，整治面积为0.03hm2。
4）植物措施：施工结束，主体设计对临时占地进行撒播草籽绿化恢复，草种选择垂穗披碱草、四川嵩草1:1混合，撒播密度为80kg/hm2，临时绿化面积0.0900hm2。
8、基本农田保护措施
本次环评要求施工单位在施工中划定施工范围，尽可能缩小施工作业带宽度，不占用基本农田保护区，控制和减轻临时工程对基本农田的影响；
9、天然林、公益林保护措施
本项目建设将永久占用林地0.5408hm2，临时占用林地0.4913hm2，其中堤防建设将永久占用天然林0.1142hm2，公益林0.1235hm2，临时工程占用天然林0.0110hm2；均为沙棘灌丛。
本次环评要求施工单位在施工中对天然林、公益林采取保护措施，措施如下：
（1）按照《建设项目使用林地审核审批管理办法》有关规定办理使用林地手续。
（2）明确标注禁止施工区、限制施工区，严禁施工人员、机械设备随意越界作业，杜绝额外踩踏、碾压周边非占用林地植被，最大限度缩小生态扰动范围。
（3）对占用林地区域内的乔木、灌木优先实施就近移栽，优先选择林内适宜区域移栽保护，严禁随意砍伐、损毁林木。
（4）生活垃圾、建筑垃圾集中收集清运，严禁随意丢弃、掩埋在林地内，避免污染林地土壤与周边生态环境。
（5）在临时占用林地周边及施工区边缘，设置临时截排水沟、沉淀池，防止汛期雨水冲刷造成泥沙淤积、水土流失，避免破坏周边林地植被根系；临时堆土区、施工裸露面及时覆盖防尘网，减少土壤侵蚀，维护林地周边水土保持功能。
二、施工期污染防治措施
1、废水
（1）施工废水
本项目施工废水主要来源于施工设备冲洗和基坑等产生的废水，施工期废水中的主要污染物质是COD、SS、石油类。
本项目施工机械修配依托周边现有修配厂，施工过程中不产生机械修配废水，但会产生施工车辆及机械设备的冲洗废水，项目主要对车辆、施工机械的车轮进行清洗，不考虑损坏漏油情况下主要污染物为SS。
对机械设备、运输车辆冲洗废水采取现场沉淀池（10m3/个，共4个）沉淀处理后，回用于施工场地和临时堆料场洒水降尘，不外排。
（2）混凝土搅拌机冲洗废水
项目施工工区内设置0.4m³砼移动式搅拌机，搅拌机运行过程中会产生冲洗废水，其主要污染物为悬浮颗粒物。
对冲洗废水采取施工工区内沉淀池沉淀处理后，回用于混凝土拌合生产或施工现场洒水降尘，不外排。
（3）混凝土养护废水
混凝土养护可以直接用薄膜或塑料溶液喷刷在混凝土表面，待溶液挥发后，与混凝土表面结合成一层塑料薄膜，使混凝土与空气隔离，封闭混凝土中水分不再蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用。因用水量较小，故废水排放量小，因此养护废水可以不需专门处理。
（4）基坑排水
基坑排水分为初期排水和经常性排水，均通过沉淀池（15m3/个，共5个）处理后回用于车辆冲洗用水或施工区道路洒水降尘，不外排。
（5）生活污水
施工期最大施工人员20人，生活用房租用民房或管理房解决，不设置施工营地，也不涉及食堂和宿舍；排放生活污水为1.7m³/d；生活污水依托现有污水处理设施处理，不外排。
（6）涉水施工措施
1）涉水施工期避开鱼类繁殖期，安排汛后过渡期和枯水期施工，尽量缩短涉水施工时间，减少对河流水体的扰动。
2）施工围堰内设置15m3钢箱沉淀池（共5个），基坑排水沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘，减少对河流的污染。
（6）临近地表水体施工的管理要求
1）临近地表水体施工处，设置临河挡防措施，防止土石方下河；土石方开挖后及时运往临时堆料场堆放。
2）施工时用土工布覆盖对开挖和填筑的未采取防护措施的堤防进行覆盖，并在场地四周用土袋拦挡。
3）定期检查施工机械及沉淀池运行状况，对老化或损坏部件及时更换或修复。
4）建筑垃圾和生活垃圾远离河道堆放，及时清运，禁止倾倒入河。
5）禁止在地表水体清洗施工器械，严禁污染物以任何形式直接排入地表水体。
2、废气
（1）施工扬尘
1）施工现场采用密目安全网，以减少结构和装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放，达到作业区目测扬尘高度小于1.5m，不扩散到场区外：各种辅助设施在拆除前，先将脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘。
2）要求施工单位文明施工，定期对地面洒水，将扬尘产生量降至最低，并对撒落在路面的渣土尽快清除。
3）1#施工工区需在西南侧布设围挡，进一步减小拌合废气对居民的影响。
4）施工车辆进出施工场地必须实施限速行驶：在施工场地出口放置防尘垫和运输车辆冲洗设施及配套的地面排水沟、沉淀池。
5）运输车辆采取密闭运输（使用防尘布覆盖），装填时需进行压实，装填高度严禁超过车斗防护栏；车辆卸货时禁止直接倾倒、抛撒：施工期材料尽可能适量、适时采购，运至施工场地后，应尽快使用，禁止在施工场地长时间堆放。
6）进行机械别凿或切割作业时，作业面局部应遮挡、掩盖或采取水淋等降尘措施。
7）禁止在风天进行渣土堆放作业，建材堆放地点要相对集中，建筑垃圾应及时清运，对易产生扬尘的堆放材料应采取密目网覆盖，禁止露天堆放；对粉末状材料应封闭存放；可能引起扬尘的材料及建筑垃圾搬运应有降尘措施。裸露的场地和集中堆放的土方先用压路机轻度压实，形成稳定表层，避免自身被风吹起扬尘；随后用密目网进行覆盖；除此之外，每周至少进行1次喷淋降尘（干燥天气增加频次），湿润表层减少扬尘。
8）土石方开挖、基础回填等作业时需采取湿法作业等措施降低破除作业产生的粉尘对周边外环境的影响。
（2）施工机械、运输车辆燃油尾气
根据施工组织设计，本工程主要施工机械设备有挖掘机、推土机、自卸汽车、打夯机等，施工机械使用柴油、汽油，燃油机械产生的废气中含有TSP、NOX等污染物，此外，交通运输等产生一些粉尘。这些废气和粉尘会给施工区的大气环境及施工人员带来不利影响。因此项目施工需采取如下的施工控制措施：
1）在施工期内多加注意施工设备的保养维护，使其处于正常的运行状态，从而可以避免施工机械因病态而使产生的废气超标的现象发生。
2）加强对车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟度和颗粒物排放。
3）动力机械多选择使用电动工具，严格控制燃油机械的使用，场内施工内燃机械（如铲车、挖掘机等）需选用符合国家相关标准的施工机械，并定期清理。
4）禁止使用国Ⅱ及以下标准的施工机械。
5）禁止使用废气排放超标的车辆。
3、噪声
为了减轻施工期对周围环境的影响，施工单位应严格遵守《中华人民共和国噪声污染防治法》中关于建筑施工噪声污染防治的有关规定，以及《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）要求，合理安排施工计划并采取严格的施工管理措施，应做到：
（1）施工单位要在施工准备时有施工组织设计，施工现场要制定环境保护措施，使各项作业有组织、有计划地进行，尽可能避免高噪声设备同时运作。
（2）选用效率高、噪声低的机械，禁止噪声超标的机械进场；对各种产生噪声和振动的机械设备应当采取消声防振措施，使其噪声和振动符合有关标准，并加强对机械的维护保养和正确操作，保证在良好的条件下使用，减少运行噪声。
（3）合理安排施工时间，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工，除此之外，严禁夜间（晚22：00~早6:00）施工
（4）夯土机、吊车、空压机等高噪声机械在距离亚龙村较近的区域施工时，可用围挡板与居民区隔离，阻隔噪声传播。
（5）加强施工机械的维护管理工作，使设备正常平稳运转，避免设备非正常工况产生的高噪声污染；安排人工轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间；对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。
（6）施工单位应处理好与施工场界周围群众的关系，避免因噪声污染引发纠纷，影响社会稳定。
可行性分析：上述施工期噪声减缓措施基本为管理措施，施工期间建设单位加强施工管理则可达到减缓施工期噪声影响的目的。根据对施工现场调查及预测，采取措施后，施工各阶段的场界噪声符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中的规定。
综上所述，本评价提出的施工期噪声减缓措施可行。
4、固废
（1）土石方
本工程共开挖土石方开挖20439m³，填筑20439m³，无弃方。
（2）建筑垃圾
项目施工期产生的建筑垃圾可回收废料，如废板材、模具、支架等由施工单位回收利用；其它废弃的灰渣、边角料等可利用的用于堤岸的土石回填堆坡造型；不能利用的交由有资质单位规范处置。
（3）生活垃圾
本项目在施工区设置垃圾桶，施工人员生活垃圾经垃圾桶集中收集后交由当地环卫部门定期清运处置，不得随意丢弃。
（4）沉淀池沉渣
项目施工期共设置4个10m3，5个15m3沉淀池分别对冲洗废水和基坑排水进行沉淀，沉淀池沉渣主要为泥沙、混凝土碎屑等无机杂质，无有毒有害成分，无危险废物属性，故与建筑垃圾一同交由有资质的单位规范处置，不得随意堆放。
三、施工期环境风险措施
环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价的目的是对建设项目建设和运行期间发生的可预测的突发性事故或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏或突发事件产生的新的有毒有害物质所造成的对人身安全与环境的影响和损害进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
本项目属于非污染类建设项目，项目不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）界定的项目类型，项目建成运营期对区域水环境和生态环境等具有正效益，项目环境风险主要存在于施工期，且施工工区不涉及机械设备燃料的存放。本次评价进行简化分析，结合本项目施工运行特点，识别工程施工期间可能发生的风险环节和潜在事故隐患，分析潜在环境风险事故的影响程度，并提出相应事故防范措施，提高风险管理水平，使项目的环境风险影响尽可能降到最低，达到安全施工、运行的目的。
1、环境风险识别
根据本工程施工及运行特点、周围环境特点以及工程与周围环境之间的关系，工程的建设、运行和管理中具有潜在风险的类型有：工程施工废水对卓达曲水质的影响及施工期油品泄漏的环境影响。
2、环境风险分析
（1）施工期水质恶化对水生生物影响
施工过程中若因停电或者管道破裂等问题使生活污水、施工废水处理设施无法正常运行、暴雨或意外导致施工物料、施工机械设备用油泄漏进入水体，或因施工围堰突然缺口，或施工车辆发生车祸漏油等，将导致污水未经处理泄漏排至周围地表水体，对水环境和水生生态造成影响。
（2）施工油品泄漏风险
本项目施工期间不设置油库、油罐，避免了油品储存带来的风险。主要为施工器械损坏油料泄漏，导致油料下渗污染土壤及地下水。
3、风险防范措施
（1）加强环保设施监理尽可能确保环保设施正常运行。
（2）施工期应由管理部门研究划定施工界限，获得施工许可，未经同意，不得擅自开工；加强施工质量和进度管理，严格按照既定的施工要求、施工进度及施工范围内进行施工，尽量避免汛期施工。
（3）建立防汛、避台等应急预案，施工期间如遇恶劣天气必须及时检查加固护坡等水土保持措施及围堰，避免护坡或围堰垮塌，并撤离施工期人员、车辆及机械等。施工区配备应急泵和堵漏沙袋等应急物资，遇突发事件时及时按应急预案响应，及时通知应急组进行应急处置。
（4）施工单位应定期检查和维护施工车辆，使车辆维持良好的工作状态；同时，督促施工人员严格按照交通规则行驶并注意文明行车，减小碰撞概率。
（5）围堰施工在围堰外设置水域防浊帘，预防围堰垮塌对水质产生不良影响。
（6）加强管理，禁止无关人员及车辆进入施工区内，特别是含危险品的车辆进入。
（7）严格规范施工，采用先进的或符合国家标准的施工设备，加强施工设备保养和维护，保持设备工况良好，防止设备故障，可避免施工机械设备用油或机械废油泄漏进入水体，污染地表水河流水质。
（8）施工过程产生的废料和生活垃圾等固体施工废弃物，严禁堆放于河岸，避免雨期造成水土流失和因淋渗污染河流水质。
4、结论
在采取严格风险防范措施后，可有效减少事故发生的概率和源强，在做好风险事故防范措施的前提下，本项目环境风险可接受。

	运营期生态环境保护措施
	本项目为防洪除涝工程项目，属于非污染型生态类项目，运营期无污染。

	其他
	一、环境管理
（1）环境管理的目的
本工程在建设期将对周围环境产生一定的影响，因此必须通过必要的措施来减缓和消除不利的环境影响。为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益得到协调发展，必须加强环境管理。
（2）环保机构的设置
建设单位在设置工程管理机构时，应建立环境保护管理机构，以便对施工期的环境保护工作进行监督和管理，管理机构应设专职（或兼职）人员，其职责如下：
①监督施工期环保措施的实施。
②负责与地方生态环境主管部门的联系，包括区域环境保护措施的协调。
③负责好管理机构内部的环保和安全教育工作。
④宣传、贯彻和执行国家、地方政府及有关部门制定的环境保护法律法规和条例等。
（3）环境管理的主要内容
项目施工阶段：
①工程建设单位应定期或不定期对施工点的环保措施执行情况进行监督检查，并写出相应的检查报告。
②监督检查的重点为各施工点扬尘、噪声的控制、水土流失的防治，施工队伍生活污水、生活垃圾的处理和处置等。
③落实施工设计文件中各项环保措施的执行情况、环保设施的施工进度和资金使用情况。
施工完成阶段：
①施工完成阶段应重点对各类临时性占地的恢复，建筑垃圾的清运及施工现场的清理进行监督检查。
②建设单位应对合同中约定的各项环保条款进行完成和实施情况评估。
③环保设施的竣工验收。

	环保投资
	[bookmark: _Toc17297]本项目总投资1001.67万元，其中环保投资83.1万元，占总投资的8.30%。
表5-3 环保投资估算表
	名称
	内容
	治理投资（万元）
	备注

	施工期
	废水
	施工废水
	施工机械及车辆冲洗废水：经沉淀池（4个，10m3/个）处理后，回用于施工场地洒水降尘等，不外排。
基坑排水：经沉淀池（5个，15m3/个）处理后，回用于施工场地洒水降尘等，不外排。
	15
	/

	
	
	生活污水
	租用当地居民房，生活污水依托现有污水处理设施处理。
	0
	/

	
	废气
	扬尘
	围挡施工，洒水降尘装备；设置洗车平台；设置施工仓库存放施工物料，易洒落散装物料临时存放采取加盖篷布；加强施工车辆和施工机械养护，定期检修。
	5
	/

	
	噪声
	机械设备噪声
	选用低噪声设备、合理进行施工平面布置；合理安排施工作业时间；加强车辆管理。
	3
	/

	
	固废
	生活垃圾
	垃圾桶收集后交由当地环卫部门清运处置。
	2
	/

	
	
	建筑垃圾
	可利用部分用于堤岸的土石回填堆坡造型，不能利用的交由有资质单位进行规范处置。
	3
	/

	
	
	沉淀池沉渣
	与建筑垃圾一起交由有资质单位规范处置
	1.5
	/

	
	生态环境保护
	工程占地、临时表土堆场等水保措施
	表土剥离、回覆，设置临时排水沟、沉淀池、生态护坡和防雨布遮盖以及施工结束迹地恢复。
	6
	/

	
	
	施工围堰保护
	严格按照围堰设计要求，落实围堰填筑，做好防渗措施；做好围堰排水工作，禁止直接排入河道，影响水质和水生生态环境；围堰拆除产生的土石方尽快回填，禁止堆放至河边影响河道水质。
	2
	/

	
	
	施工迹地恢复
	剥离的表土堆放于不影响施工活动的区域内，并做好临时覆盖工作；施工结束后，将表土作为施工迹地恢复回填使用，回填结束后，采用撒播草籽进行绿化恢复，对耕地进行覆土复垦。
	6
	/

	
	
	生态
	施工迹地的绿化恢复：尽量采用当地树种、草种。
	3
	/

	
	
	
	临时占地迹地恢复：施工结束后与工程建设无关的临时设施和道路将全面拆除和封闭，应根据各处原有植被状况和植物立地条件等具体情况予以及时恢复。
	
	

	
	
	
	增殖放流
	本项目在项目完工后的第二年放流1次。
	7
	

	
	
	
	水生监测
	本工程影响河段水生生物监测需在施工期监测1次，工程完工后自然恢复期监测1次，共监测2次.
	16
	

	
	环境风险
	设置标识标牌，加强施工人员教育，建立应急预案方案等
	1.6
	/

	
	环境管理
	安排专职（或兼职）负责施工期环境保护和环境管理监理记录，定期检查施工现场废水、废气、噪声等环保措施运行情况。
	2
	/

	
	竣工环境保护验收
	—
	10
	/

	合计
	83.1
	/






