**四川省甘孜生态环境监测中心站**

**监 测 报 告**

川甘环监字（2022）噪声第01号

**项目名称：**甘孜州2022年第2季度县级功能区噪声监测

**监测类别：** 环境质量监测

**报告日期：** 年 月 日

**监 测 报 告 说 明**

1、报告封面及监测数据处无本站公章无效，报告无骑缝章无效。

2、报告内容需齐全、清楚，涂改无效；报告无相关责任人签字无效。

3、委托方如对本报告有异议，须于收到本报告十五日内向本站提出，逾期不予受理。

4、由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，对监测结果不作评价。

5、未经本站书面批准，不得部分复制本报告。

6、未经本站书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

机构通讯资料：

四川省甘孜生态环境监测中心站

地 址：甘孜州康定市榆林新区榆林路408号

邮政编码：626000

电 话：0836-2828594

传 真：0836-2828594

**1、监测内容**

根据四川省生态环境厅的工作安排,甘孜州17个县开展2022年第2季度县级城市功能区声环境质量监测工作。

具体点位信息见表1。

**表1 监测点位信息**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **行政区** | **点位名称** | **点位代码** | **功能区**  **类别** | **备注** |
| 稻城县 | 金珠家园一期A区汞巴路一段 | 513337320001 | 2 |  |
| 白玉县 | 白玉县文化中心 | 513331310001 | 1 |  |
| 石渠县 | 石渠县寄宿制小学（二完小） | 513332310001 | 1 |  |
| 理塘县 | 理塘县团结路北段理塘县人民政府 | 513334310001 | 1 |  |
| 甘孜县 | 甘孜县环保局 | 513328310001 | 1 |  |
| 泸定县 | 泸定县政务综治中心 | 513322320001 | 2 |  |
| 泸定县 | 泸定县成武小学 | 513322320002 | 2 |  |
| 得荣县 | 得荣县人民医院 | 513338310001 | 1 |  |
| 得荣县 | 得荣县城关片区寄宿制学校 | 513338310001 | 1 |  |
| 巴塘县 | 巴塘县人民政府 | 513335320001 | 2 |  |
| 丹巴县 | 丹巴县人民政府 | 513323320001 | 2 |  |
| 丹巴县 | 丹巴县人民医院 | 513323320002 | 2 |  |
| 丹巴县 | 丹巴县步行街34号 | 513323320003 | 2 |  |
| 道孚县 | 道孚县二完小校门口 | 513326320001 | 2 |  |
| 九龙县 | 呷尔镇团结下街11号 | 513324340001 | 4a |  |
| 炉霍县 | 炉霍县步行街 | 513327320001 | 2 |  |
| 新龙县 | 新龙县人民政府门口 | 513329320001 | 2 |  |
| 乡城县 | 幸福小区 | 513336320001 | 2 |  |
| 雅江县 | 步行街26号附1号 | 513325320001 | 2 |  |
| 色达县 | 色达金马广场 | 513333340001 | 4a |  |
| 德格县 | 藏医街 | 513330310001 | 1 |  |

**2、监测项目**

功能区声环境质量监测（Leq、L10、L50、L90、LMax、LMin等）。

每个点位每季度开展1次，每次连续监测24小时。

**3、监测方法及方法来源**

依据《声环境质量标准》（GB3096－2008）、《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》（HJ 640-2012 ）开展监测和评价。

**4、监测结果及评价**

监测结果及评价见表2。

**表2 监测及评价结果统计表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **点位名称** | **监测时间**  **（起始时间）** | | | **昼间等效声级（Ld）** | **昼间**  **达标情况** | **夜间等效**  **声级（Ln）** | **夜间达标情况** | **备注** |
| **月** | **日** | **小时** |
| 金珠家园一期A区汞巴路一段 | 5 | 11 | 15 | 60.9 | **超标** | 44.4 | 达标 |  |
| 白玉县文化中心 | 4 | 11 | 10 | 44 | 达标 | 27 | 达标 |  |
| 石渠县寄宿制小学（二完小） | 4 | 11 | 16 | 36 | 达标 | 24 | 达标 |  |
| 理塘县团结路北段理塘县人民政府 | 4 | 12 | 17 | 35 | 达标 | 25 | 达标 |  |
| 甘孜县环保局 | 4 | 14 | 14 | 38.5 | 达标 | 36.1 | 达标 |  |
| 泸定县政务综治中心 | 5 | 8 | 18 | 52.0 | 达标 | 44.4 | 达标 |  |
| 泸定县成武小学 | 5 | 7 | 18 | 48.4 | 达标 | 42.9 | 达标 |  |
| 得荣县人民医院 | 5 | 9 | 10 | 48.9 | 达标 | 44.4 | 达标 |  |
| 得荣县城关片区寄宿制学校 | 5 | 9 | 10 | 48.4 | 达标 | 43.2 | 达标 |  |
| 巴塘县人民政府 | 5 | 11 | 15 | 50.9 | 达标 | 39.1 | 达标 |  |
| 丹巴县人民政府 | 5 | 10 | 10 | 50.7 | 达标 | 42.0 | 达标 |  |
| 丹巴县人民医院 | 5 | 10 | 12 | 52.8 | 达标 | 40.6 | 达标 |  |
| 丹巴县步行街34号 | 5 | 10 | 8 | 49.8 | 达标 | 40.3 | 达标 |  |
| 道孚县二完小校门口 | 5 | 5 | 20 | 51.7 | 达标 | 48.4 | 达标 |  |
| 呷尔镇团结下街11号 | 5 | 12 | 16 | 51.0 | 达标 | 40.4 | 达标 |  |
| 炉霍县步行街 | 5 | 11 | 17 | 50.9 | 达标 | 35.1 | 达标 |  |
| 新龙县人民政府门口 | 5 | 9 | 17 | 53.3 | 达标 | 33.1 | 达标 |  |
| 幸福小区 | 5 | 9 | 20 | 56.6 | 达标 | 41.9 | 达标 |  |
| 步行街26号附1号 | 5 | 16 | 8 | 56.5 | 达标 | 40.7 | 达标 |  |
| 色达金马广场 | 4 | 7 | 21 | 57.0 | 达标 | 50.8 | 达标 |  |
| 藏医街 | 5 | 16 | 0 | 38 | 达标 | 34 | 达标 |  |

1类声环境功能区中，白玉县文化中心、石渠县寄宿制小学（二完小）、理塘县团结路北段理塘县人民政府、甘孜县环保局、得荣县人民医院、得荣县城关片区寄宿制学校、藏医街（德格县）昼间、夜间等效声级均达到《声环境质量标准（GB 3096-2008）》1类声环境功能区环境噪声限值要求。

2类声环境功能区中，泸定县政务综治中心、泸定县成武小学、巴塘县人民政府、丹巴县人民政府、丹巴县人民医院、丹巴县步行街34号、道孚县二完小校门口、炉霍县步行街、新龙县人民政府门口、幸福小区（乡城县）、步行街26号附1号（雅江县）昼间、夜间等效声级均达《声环境质量标准（GB 3096-2008）》2类声环境功能区环境噪声限值要求。金珠家园一期A区汞巴路一段（稻城县）夜间等效声级达到《声环境质量标准（GB 3096-2008）》2类声环境功能区环境噪声限值要求，昼间等效声级**超过**《声环境质量标准（GB 3096-2008）》2类声环境功能区环境噪声限值要求。

4a类声环境功能区中,呷尔镇团结下街11号(九龙县）、色达金马广场（色达县）均达到《声环境质量标准（GB 3096-2008）》4a类声环境功能区环境噪声限值要求。

（以下空白）

报告编制： ； 审核： ； 签发：

日期： ； 日期： ； 日期：

## 

## 

